**焦作师专西大门南侧绿化改造项目施工询价文件（询价清单）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合计****（元）** | **备注** |
| 草皮铺设 | m2 | 4000 |  |  | 1. 旧草铲除及外运，运距自理
2. 土地整理、翻土深度不低于20cm（需满足种植条件）

3.铺种马尼拉草皮，维护不低于45天，保活1年（如未成活，无条件返工） |
| 自动喷灌管道及喷头安装 | m | 200 |  |  | 1.600mm深沟槽2.D25ppr给水管道铺设（含喷头），喷头设置暂定12m一个，喷洒范围需满足草坪全覆盖要求，具体铺设路线由甲方指定 |
| 不可预见费 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 用作不可预见性项目，不作为竞争项目 |
| 总计 |  |  |  |  | 以上报价含税、措施费等所有费用，所有材料需经甲方认可方可进场 |

1. **工程要求：**

**二、投标须知：**

1.本项目报价包含材料、运输、施工、垃圾清运、人工成本、管理费、利润、税金等费用。

2.工期为10天。遇到雨雪天气和其它客观因素，工期相应顺延。

3.报价时须带本工程相关营业执照复印件、企业资质（三级及以上）证书复印件、授权委托书、委托人及受托人（如有）身份证复印件、二级建造师注册证书复印件等，以上复印件需加盖投标单位公章，投标文件要求密封并加盖公章 。

4.结合三家及以上报价，遵循价低者优先的原则，评定结果。

5.本项目中标后，报价时确定的二级建造师须全过程参与施工。项目开工后业主将进行动态核查，若发现施工企业建造师不在场，将进行处罚。

6.据实结算。质保期1年，1年后无质量问题，尾款以无息形式一次性付清。

联系人：陈老师 18749777960