**焦作师范高等专科学校北校区部分楼宇防水维修改造项目询价文件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合计**  **（元）** | **备注** |
| 屋面防水 | m2 | 1200 | 45 | 54000 | 1. 材料：国标4mm厚SBS改性沥青防水卷材及相应辅材，所有材料应符合国家行业标准。中标单位应提供材料样品，经甲方验收合格方可进场施工。 2. 本次报价包含原有防水层拆除及垃圾外运。 3. 原防水层拆除后需清理干净并对屋面排水坡度进行复核，排水坡度小于2%时应设置水泥砂浆找坡层，保证排水顺畅。 4. 防水卷材搭接宽度及女儿墙翻边高度应满足国家行业标准，屋面雨水口做好细部处理，保证排水通畅，施工过程中应严格按照建设工程设计施工详细图集施工并满足屋面工程质量验收规范。 5. 报价时需携带主材样品及相应厂家资质复印件、合格证、自检报告等质量证明文件到场（加盖投标单位公章），产品不合格者或未带样品者，报价无效。 6. 施工单位每完成一道施工工序，应向甲方申请验收，待验收合格方可进行下一道工序。 7. 报价相同者，当场进行二次报价，价低者中标。 |
| 总计 |  |  |  | 54000 | 1.其他未尽事宜与甲方协商决定 |

1. **工程要求：**

**投标须知**

1. 本项目报价应包含完成项目所需人工、安装、材料、运输、机械、管理费、规费、利润、税金、交通费、垃圾清理等全部费用。

2.报价时须带营业执照复印件、授权委托书、委托人身份证复印件等，以上复印件需加盖投标单位公章，投标文件要求密封并加盖公章。

3.结合三家及以上报价，遵循价低者优先的原则，评定结果。

4.工期：开始施工后30日内完成（具体施工时间以甲方的通知为准）。遇到雨雪天气和其它客观因素，工期相应顺延。

项目地点：采购人指定地点；

5.售后服务及验收：

（1）质保期为5年，5年内存在质量问题24小时内提供到场服务。

（2）验收：施工完成，施工单位自检合格后提出书面验收申请，学校组织相关部门进行验收。

（3）报价人中标后履约过程中，必须遵守国家有关法律的规定，如实提供检查所必须的材料，如有作假行为其报价将被拒绝，并报政府采购主管部门处理。

（4）报价人所投产品应符合中华人民共和国有关规范和安全要求。

**付款方式**

据实结算，合同执行完成，验收合格并审计结束后付到审定金额的95%，剩余5%作为质保金。质保期5年，5年后无质量问题，尾款以无息形式一次性付清。

联系人： 张老师 13939133275