**焦作师范高等专科学校南校区教学楼线路改造项目询价文件**

**一、工程要求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 投标报价（元） |
| 1 | 配电箱 | 1.不锈钢箱700mm\*500mm\*150mm,1.2mm厚2.1个63A三相断路器 RDM1-125L3.零排一组，地排一组 | 个 | 10 |  |
| 2 | 配电箱 | 1.不锈钢箱700mm\*950mm\*150mm,1.2mm厚2.1个三相断路器 RDM1-160L3.4个三相断路器 RDM1-80L4.零排一组，地排一组 | 个 | 4 |  |
| 3 | 铜电缆 | 4\*70+1\*35 Y2YC软铜电缆（金水、宝丰、浦东） | 米 | 215 |  |
| 4 | 铜线 | 1\*16平方多股软阻燃铜线（金水、宝丰、浦东） | 米 | 980 |  |
| 5 | 铜线 | 10平方多股软铜线（金水、宝丰、浦东） | 米 | 2130 |  |
| 6 | 铜线 | 4平方多股铜线（金水、宝丰、浦东） | 米 | 400 |  |
| 7 | 线槽 | 100mm\*60mm | 米 | 250 |  |
| 8 | 电铃专用线 | 2\*2.5平方多股铜线（金水、宝丰、浦东） | 米 | 100 |  |
| 9 | 应急灯专用线 | 2.5平方多股铜线（金水、宝丰、浦东） | 米 | 400 |  |
| 10 | 声光控吸顶灯 | 18wLED（佛山照明、雷士照明、三雄极光、欧普照明） | 个 | 72 |  |
| 11 | 五孔插座 | 国标（正泰、TCL、德力西） | 个 | 60 |  |
| 12 | 暂列金（备用金） | 用做施工中不可预见项目 | 项 | 1 | 10000 |
| 投标总价（大小写） |  |
| 备注：1本项目报价应包含完成项目所需人工、安装、材料、运输、机械、管理费、规费、利润、税金、交通费、垃圾清理费等全部费用 |

**二、投标须知：**

1. 本项目报价应包含完成项目所需人工、安装、材料、运输、机械、管理费、规费、利润、税金、交通费、垃圾清理等全部费用。

2.响应文件提交时需提供委托书，企业营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证复印件（加盖公章），被委托人身份证原件（复印件加盖公章）等。以上材料的原件审核过后当场退还，复印件收存。

3.结合三家及以上报价，遵循价低者优先的原则，评定结果。

4.工期：开始施工后20日内完成（具体施工时间以甲方的通知为准）。遇到雨雪天气和其它客观因素，工期相应顺延。

项目地点：采购人指定地点；

5.售后服务及验收：

（1）质保期为1年，1年内存在质量问题24小时内提供到场服务。

（2）验收：施工完成，施工单位自检合格后提出书面验收申请，学校组织相关部门进行验收。

（3）报价人中标后履约过程中，必须遵守国家有关法律的规定，如实提供检查所必须的材料，如有作假行为其报价将被拒绝，并报政府采购主管部门处理。

（4）报价人所投产品应符合中华人民共和国有关规范和安全要求。

**三、付款方式：**

据实结算，合同执行完成，工程竣工验收合格后付到合同价款的80%，审计决算后支付到工程审计决算总款的97%，剩余3%作为质保金，一年后无质量问题以无息形式一次性付清。

联系人： 张老师 19803918999