**焦作师专西大门对面人行道改造项目施工询价文件（询价清单）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合计****（元）** | **备注** |
| 透水砖铺设 | m3 | 325 |  |  | 1.C15混凝土垫层10cm厚（含人行道整形碾压）2.300mm\*150mm\*60mm彩色透水砖 |
| 道牙1铺设 | m2 | 130 |  |  | 1.C15混凝土垫层6cm厚2.300mm\*150mm\*1000mm花岗岩道牙 |
| 道牙2铺设 | m3 | 130 |  |  | 1.C15混凝土垫层6cm厚2.300mm\*100mm\*1000mm花岗岩道牙 |
| 花岗岩树池 | 套 | 6 |  |  | 1.C15混凝土垫层6cm厚2.200mm\*100mm\*花岗岩树池条石 |
| 树池修复 | 套 | 8 |  |  | 1.旧砖拆除2.树根修整3.旧砖恢复 |
| 旧人行道拆除及垃圾清运 | 项 | 1 |  |  | 1.人行道面层及垫层（含道牙、树池）2.垃圾外运，运距自理 |
| 不可预见费 | 项 | 1 | 3500 | 3500 | 用作不可预见性项目 |
| 总计 |  |  |  |  | 以上报价含税、措施费等所有费用，所有材料需经甲方认可方可进场 |

1. **工程要求：**

**二、投标须知：**

1.本项目报价包含材料、运输、施工、垃圾清运、人工成本、管理费、利润、税金等费用。

2.工期为10天。遇到雨雪天气和其它客观因素，工期相应顺延。

3.报价时须带本工程相关营业执照复印件、企业资质（三级及以上）证书复印件、授权委托书、委托人及受托人（如有）身份证复印件、二级建造师注册证书复印件等，以上复印件需加盖投标单位公章，投标文件要求密封并加盖公章 。

4.结合三家及以上报价，遵循价低者优先的原则，评定结果。

5.本项目中标后，报价时确定的二级建造师须全过程参与施工。项目开工后业主将进行动态核查，若发现施工企业建造师不在场，将进行处罚。

5.据实结算。质保期1年，1年后无质量问题，尾款以无息形式一次性付清。

6.开标地点：新校区老办公楼302室

联系人：陈老师 18749777960