**焦作师范高等专科学校南校区3、4号宿舍楼线路改造项目询价文件**

|  |
| --- |
| 1. **工程要求：**
 |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **单位** | **工程量** | **投标报价（元）** |
| **1** | **配电箱** | **1.不锈钢箱700mm\*950mm\*150mm,1.2mm厚** | **个** | **2** |  |
| **2.7个63A三相断路器 RDM1-80C** |
| **3.1个250A RDM1-250C** |
| **4.零排一组，地排一组** |
| **5.10平方连接线20米** |
| **2** | **LED声光控吸顶灯** | **18w（佛山照明、雷士照明、三雄极光、欧普照明）** | **个** | **120** |  |
| **3** | **2P40A空开（明装）** | **国标（正泰、TCL、德力西）** | **个** | **210** |  |
| **4** | **LED日光灯** | **16w（佛山照明、雷士照明、三雄极光、欧普照明）** | **个** | **208** |  |
| **5** | **五孔插座（明装）** | **国标（正泰、TCL、德力西）** | **个** | **934** |  |
| **6** | **单联单控开关** | **国标（正泰、TCL、德力西）** | **个** | **208** |  |
| **7** | **线槽（明装）** | **100mm\*60mm塑料线槽** | **米** | **720** |  |
| **8** | **线槽（明装）** | **25mm\*13mm塑料线槽** | **米** | **1500** |  |
| **9** | **4平方铜线（明装）** | **国标（金水、宝丰、浦东）** | **米** | **6600** |  |
| **10** | **2.5平方铜线（明装）** | **国标（金水、宝丰、浦东）** | **米** | **9400** |  |
| **11** | **1.5平方铜线（明装）** | **国标（金水、宝丰、浦东）** | **米** | **5735** |  |
| **12** | **10平方铜线（明装）** | **国标（金水、宝丰、浦东）** | **米** | **240** |  |
| **13** | **暂列金（备用金）** | **用做施工当中不可预见项目** | **项** | **1** | **6000** |
| **14** | **投标总价** |  |  |
| **备注：1、本项目报价应包含完成项目所需人工、安装、材料、运输、机械、管理费、规费、利润、税金、交通费、垃圾清理等全部费用。** |

**二、投标须知：**

1. 本项目报价应包含完成项目所需人工、安装、材料、运输、机械、管理费、规费、利润、税金、交通费、垃圾清理等全部费用。

2.响应文件提交时需提供委托书，企业营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证复印件（加盖公章），被委托人身份证原件（复印件加盖公章）等。以上材料的原件审核过后当场退还，复印件收存。

3.结合三家及以上报价，遵循价低者优先的原则，评定结果。

4.工期：开始施工后20日内完成（具体施工时间以甲方的通知为准）。遇到雨雪天气和其它客观因素，工期相应顺延。

项目地点：采购人指定地点；

5.售后服务及验收：

（1）质保期为1年，1年内存在质量问题24小时内提供到场服务。

（2）验收：施工完成，施工单位自检合格后提出书面验收申请，学校组织相关部门进行验收。

（3）报价人中标后履约过程中，必须遵守国家有关法律的规定，如实提供检查所必须的材料，如有作假行为其报价将被拒绝，并报政府采购主管部门处理。

（4）报价人所投产品应符合中华人民共和国有关规范和安全要求。

**三、付款方式：**

据实结算，合同执行完成，工程竣工验收合格后付到合同价款的80%，审计决算后支付到工程审计决算总款的97%，剩余3%作为质保金，一年后无质量问题以无息形式一次性付清。

联系人： 张老师 19803918999